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MODEL : XNP-A6374RH

1. 개 요

· 최대 2MP, 1/2” 센서 / 6 ~ 222mm (37x) 모터 구동 가변 초점
· IR 가시거리 400m(1,312.34ft)
· 컬러 0.01Lux/ 흑백 0.001Lux(F1.5, 1/30초, 30IRE)
· AI 기반 이미지 향상을 위한 듀얼 NPU
· AI 엔진 기반 분석 이벤트
· BestShot 및 전체 속성/동적 프라이버시 마스킹 지원
· extremeWDR, WiseNRⅡ(AI 엔진 기반), WiseStream(AI 엔진 기반)
· 장치 인증서(Hanwha Vision Root CA)
· 보안 저장소(FIPS 140-3 레벨3/CC EAL6+ 인증 보안 요소), SBOM
· SD 슬롯 엣지 저장소
· IP66, NEMA4X, IK10, NEMA-TS 2(2.2.7.2-8, 2.2.8, 2.2.9)

2. 제 원
1) 영상  
A. 촬상 소자            : 1/2.8" / CMOS 
B. 해상도               : 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576,720x480, 640x480, 640x360, 320x240
C. 최대 프레임레이트    : H.265/H.264 - 60fps/50fps(60Hz/50Hz), MJPEG – 30fps
D. 최저조도(Lux)        : 컬러(1/30초, 30IRE) – 0.01 / 흑백(1/30초, 30IRE) – 0.001
E. 영상 출력            : CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composite 설치용
2)  렌즈
A. 초점 거리(mm)       : 6 ~ 222
B. 줌 배율               : 광학 37x
C. 최대 구경비(F number): 광각 1.5 / 협각 4.6
D. 화각                  : 수평 59.3°~1.90° / 수직 35.8°~1.1°
E. 최소 지근 거리        : 3.0m(9.84ft)
F. 포커스 제어           : 자동, 수동, Oneshot AF
G. 렌즈 타입             : DC auto iris
3) 팬/틸트/회전                : 팬 360° Endless / 틸트 95°(-5°~90°)
A. 팬 속도               : 프리셋 - 최대 400°/초, 수동 - 0.024°/초~250°/초
B. 틸트 속도             : 프리셋 – 최대 300°/초, 수동 – 0.024°/초~250°/초
C. 시퀀스                : 프리셋(300개), 스윙, 그룹(6개), 추적, 투어, 오토런, 스케쥴
D. 프리셋 정확도         : ±0.2°
4) 카메라 기능
A. 방향 표시기           : 지원
B. Day & Night          : 자동(ICR)
C. 역광보정              : BLC, HLC, WDR, SSDR
D. Wide Dynamic Range (dB) : 150
E. 노이즈 제거           : WiseNRⅡ(AI엔진 기반), SSNRV
F. 디지털 영상 흔들림 보정 : 지원(자이로 센서 내장)
G. 안개제거              : 지원
H. 움직임 감지           : 수량 - 8개 / 형태 - 8점의 다각형 지원
I. 프라이버시 기능       : 수량 - 32개 / 형태 - 8점의 다각형 지원 / 색상/옵션 - 회색, 초록, 빨강, 파랑, 검정, 흰색, 모자이크, 보라, 노랑 / 다이나믹 프라이버시 기능: 색상/옵션 - 회색, 초록, 빨강, 파랑, 검정, 흰색, 모자이크, 보라, 노랑
J. Gain Control         : 낮음, 중간, 높음
K. 화이트발란스          : ATW, NarrowATW, AWC, 수동, 실내, 실외, Mercury, Sodium
L. 전자셔터              : 모드 - 최소, 최대, 플리커 방지, 사용자 선호 셔터 제어(AI엔진 기반) / 속도 범위 - 2~1/30,000초
M. 영상 회전             : 상하&좌우반전
N. 시리얼 통신           : RS-485(Samsung-T, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, AD, GE, Vicon, Honeywell)
O. 알람 입출력           : 입력 4개 / 출력 2개
P. 알람 트리거           : 지능형 분석, 네트워크 단절, 알람 입력, 앱 이벤트, 타임 스케쥴, MQTT 구독, Day/Night, 저장장치 중단
Q. 알람 트리거 발생시 이벤트 : 파일 전송 및 업로드(이미지): 이메일/FTP/SFTP, 파일 전송 및 업로드(영상): FTP/SFTP, 알림: 이메일, 녹화: 트리거 발생시 SD/SDHC/SDXC 또는 NAS에 녹화,알람 출력, 핸드오버: PTZ 프리셋,HTTP/HTTPS/TCP를 통한 메시지 전송,음원 재생, MQTT: 발행
R. 오디오 입력           : 선택가능(마이크 입력/라인 입력)
S. 오디오 출력           : 라인 출력
T. 조명 종류             : IR LED
U. 조명 가시거리         : IR - 400m(1,312.34ft)
V. IR 파장               : 850nm
W. 자동 추적             : 지원, 객체 자동추적(사람/차량), 타겟 고정 자동추적
5)  지능형 분석
A. 분류 가능한 객체      : 사람, 얼굴, 차량, 번호판
B. Attributes            : 사람 – 상/하의 색상, 성별, 가방 / 차량 - 타입(car, bus, truck, motorcycle, bicycle), 색상 / 얼굴 – 연령, 성별, 마스크, 안경
C. 썸네일                : BestShot
D. 분석 이벤트           : AI엔진 기반 - 객체 감지, 가상선(지나감/방향), 움직임 감지, 쓰러짐 감지, 가상영역(배회/침입/들어감/나감/나타남/사라짐), 자동 추적/ 일반 – 움직임 감지, 템퍼링, 오디오 감지, 충격 감지
6)  네트워크
A. 이더넷                : Metal shielded RJ-45(10/100BASE-T)
B. 비디오 압축           : H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG
C. 오디오 압축           : G.711 u-law /G.726 선택 가능,G.726(ADPCM) 8KHz,G.711 8KHz, G.726: 16Kbps,24Kbps,32Kbps,40Kbps, AAC-LC: 48Kbps at 16KHz,Opus 8/16KHz
D. 스마트 압축           : 수동, WiseStream(AI엔진 기반)
E. 비트레이트 제어       : H.265/H.264: CBR 또는 VBR, MJPEG: VBR
F. 스트리밍              : 유니캐스트 – 최대 20명 / 멀티캐스트 – 지원 / 멀티 스트리밍 – 최대 10개 프로파일
G. 프로토콜             : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS,SSL/TLS, DHCP, FTP, SFTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS,DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, CDP, SRTP(TCP, UDP Unicast), MQTT, NTCIP 1205,SMTP(StartTLS), Syslog
H. 응용 인터페이스      : ONVIF – S, G, T, M / 기타 - SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Open Platform
I. 클라우드 직접 연결   : 지원
7) 보안
A. OS/펌웨어 보호      : 펌웨어 암호화, 시큐어 부트, 펌웨어 전자서명
B. 사용자 인증          : Digest authentication, 무차별 대입공격 방지
C. 네트워크 인증        : IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2)
D. 암호통신             : HTTPS, WSS(WebSocket Secure), SRTP
E. 접근제어             : IP 기반 접근제어, MAC 기반 접근제어, 세션 타임아웃
F. 데이터 보호          : 인증정보 암호화, ZIP 압축 암호화
G. 감사(audit)          : Access / System / Event 로그 기록관리
H. Device ID           : 기기인증서(Hanwha Vision Root CA)
I. Secure Storage     : SDcard 암호화, Secure element
J. 공급망 보안         : SBOM
K. 보안 인증           : Secure element(FIPS 140-3 level3, CC EAL6+), Consumer IoT Security Standard (ETSI EN303 645)
8)  일반
A. SoC                : 타입 – Wisenet9 / Dual NPU - 지원 
B. 메모리              : 메모리 – RAM 4GB, Flash 8GB eMMC
C. Edge Storage       : Micro SD/SDHC/SDXC - 최대 1TB 1슬롯


9)  동작 환경 및 전원
A. 동작 조건            : 온도 AC24: -50°C~+55°C / HPoE: -40°C~+55°C/ 습도 0~90% RH(non-condensing) / 기타 기동온도 -30°C 이상
B. 보관 조건            : 온도 -50°C~+60°C / 습도 0~90% RH(non-condensing)
C. EPA(유효 투영 면적)  : 0.02㎡
D. 전원                 : PoE++(IEEE802.3bt type3, Class6), 24VAC
E. 소비 전력            : PoE - Max. 51.0W, typical 26.6W / 24VAC – Max 82.4W, Typical 27.3W
F. Wisepower          : 파워 모니터링, ECO 모드
10) 외관
A. 색상                 : 화이트, 블랙
B. 재질                 : 알루미늄, 플라스틱
C. RAL 코드            : RAL9003, RAL9005
D. 제품 치수            : ø236.9x407.7mm(9.33x16.05")
E. 제품 무게            : 7020g(15.48 lb)
11) Certifications & Standards
A. EMC               : FCC 47 CFR 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), CE/UKCA - EN55032 Class A,EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, VCCI CISPR 32 Class A, RCM AS-NZS CISPR32 Class A, KS C 9832 Class A, KS C 9835
B. 안전               : UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 NO. 62368-1, IEC 62471
C. 환경               : IEC/EN 63000, IEC 60529 IP66, IEC 62262 IK10, NEMA 250 type 4X, NEMA TS 2-2013(2.2.8, 2.2.9)
12) DORI(EN62676-4 standard)
A. Detect (25PPM/ 8PPF)      : 광각 67.5m(221.3ft) / 협각 2315.7m(7597.6ft)
B. Observe (63PPM/ 19PPF)   : 광각 27m(88.5ft) / 협각 926.3m(3039ft)
C. Recognize (125PPM/38PPF) : 광각 13.5m(44.3ft) / 협각 463.1m(1519.5ft)
D. Identify (250PPM/76PPF)   : 광각 6.7m(22.1ft) / 협각 231.6m(759.8ft)

* 본 사양서의 내용은 품질향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
한화비전 http://www.hanwhavision.com
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