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MODEL : 2M H.265 네트워크 Vandal Dome 카메라(XNV-6020R)

1. 개 요
XNV-6020R은 자체개발칩 WN5를 내장하여 저조도 특성이 향상되었으며,
WDR 및 지능형 영상 분석이 새롭게 적용된 FHD 네트워크 IR Dome 카메라입니다.

2. 제 원 
1) 촬상소자     : 1/2.8형 2메가픽셀 CMOS
2) 화소         : 총화소 2945X1109 / 유효화소 1945X1097
3) 최저조도     : 컬러 0.015Lux(F1.4,1/30sec),흑백 0Lux(IR LED On)
4) S/N비        : 50dB
5) 렌즈         : 4mm 고정 초점렌즈 / 최대구경비 F1.4 / 포커스 제어 Manual
                  화각 - H : 88.6°, V : 47.5°, D : 104.8°
6) 팬틸트       : 0°~ 354°, 0°~ 67°, 0°~ 355°
7) 보정         : Day&Night,BLC,HLC,WDR(150dB),SSDR,SSNR,영상흔들림보정,안개보정
                  화이트발란스, LDC(렌즈왜곡보정)
8) 디지털줌     : 24X, Digital PTZ
9) 분석         : Tampering, Loitering, Directional Detection, Defocus Detection,
                  Fog Detection, Virtual Line, Enter/Exit, Appear / Disappear,
                  Audio Detection, Face Detection, Motion Detection, Digital
                  Auto Tracking, Sound Classification
10) 알람        : 입력 1개, 출력 1개
11) 야간가시    : 30m
12) 픽셀카운터  : 지원
13) 네트워크    : RJ-45(10/100BASE-T),비디오 압축(H.265/264,MJPEG)
                  최대 해상도 1920X1080 (H.265/264 최대 60fps)
14) WiseStream  : 지원
15) 화질제어    : H.265/264,MJPEG
16) 동시전송    : 멀티 스트리밍 (10개프로파일)
17) 오디오      : 양방향 / G.711,G.726
18) 프로토콜    : TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, 
                  SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2),
                  ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour (IPv4,IPv6)
19) 동작환경    : -30℃ ~ +55℃ / 90% RH 이하 * 기동온도 : -20℃
20) 인증        : 방수,방진 인증 - IP67, IP66, NEMA 4X / 내충격 인증 IK10
21) 전원        : DC12V, PoE (IEEE802.3af, Class3) / 소비전력 8W(12VDC),최대9W(PoE)
[bookmark: _GoBack]22) 외관        : 색상/재질-Ivory/Metal, 사이즈-Ø120 x H97.5mm, 무게-615g
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