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MODEL : 2M H.265 네트워크 IR Vandal Dome 카메라(XNV-6080R)

1. 개 요
XNV-6080R은 자체개발칩 WN5를 내장하여 저조도 특성이 향상되었으며,
WDR 및 지능형 영상 분석이 새롭게 적용된 초고화질 네트워크 Dome 카메라입니다.


2. 제 원 
1) 촬상소자     : 1/2.8 2메가픽셀 cmos 적용/총화소 1945x1109/유효화소1945x1097
[bookmark: _GoBack]2) 최저조도     : 컬러0.015Lux(F1.4,1/30sec),흑백0Lux(IR LED on)/SN비50dB/야간가시 50m
3) 렌즈         : 2.8~12mm(4.3x전동가변)/ 1.4(Wide) ~ 3.6(Tele)
                  화각  H:119.5°,V:62.8°,D:142.1°/H:27.9°,V:15.7°,D:32.0°
4) 팬/틸트/회전 : 0° ~ 354° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°
5) 보정         : BLC/HLC/WDR(150dB)/Day&night/Defog/SSNR/SSDR/화이트발란스
6) 동작탐지     : 8 Point
 7) 분석         : Tampering, Loitering, Directional Detection, Defocus Detection,
                   Fog Detection, Virtual Line, Enter/Exit, Appear / Disappear,
                   Audio Detection, Face Detection, Motion Detection, 
                   Digital Auto Tracking, Sound Classification
 8) 알람입출력   : 입력 1개, 출력 1개
9) 오디오       : G.711, G.726 (양방향)
 10) 프로토콜    : TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS,
                   SSL/TLS,DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2),
                   ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
 11) 웹뷰어      : Windows 7 / 8.1 / 10, MAC OS X 10.10, 10.11, 10.12
                   플러그인 프리 지원 브라우저 : Google Chrome 54, MS Edge 38, Mozilla
                   Firefox 49(Window 64bit only), Apple Safari 9 (Mac OS X only)
                   플러그인 지원 브라우저 :MS Explore 11,Apple Safari 9 (Mac OS X only)
 14) 동작온습도  : -40°C ~ +55°C / 90% RH 이하
 15) 방진/방수   : IP67, IP66, NEMA 4X
 16) 내충격대응  : IK10
 17) 전원        : 24VAC ± 10%, 12VDC ± 10%, PoE (IEEE802.3af)
                   최대 11.5W (12VDC), 최대 12.95W (PoE), 최대 14W (24VAC)
 18) 외관        : Ivory / Aluminium, Ø160 x 118.5mm, 995g
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