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MODEL : 5M H.265 네트워크 IR DOME 카메라(XNV-8020R)

1. 개 요
XNV-8020R은 자체개발칩 WN5를 내장하여 저조도 특성이 향상되었으며,
WDR 및 지능형 영상 분석이 새롭게 적용된 초고화질 네트워크 DOME 카메라입니다.


2. 제 원 
1) 촬상소자     : 1/1.8 6메가픽셀 cmos 적용/총화소 3096x2094/유효화소2616x1976
[bookmark: _GoBack]2) S/N비        : 50dB / 최저조도 컬러0.16Lux(F1.6,1/30sec), 흑백 0Lux(IR LED on)
3) 렌즈         : 3.7mm Fixed /최대구경비 F1.6/화각H :97.5° / V :71.9° / D :126.2°
4) 팬/틸트/회전 : 0° ~ 354° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°(수동조정)
5) 보정         : 역광BLC,HLC,WDR(120dB)/노이즈제거 SSNR,SSDR/Defog(자동,수동,off)/DIS
6) 동작탐지     : off/on (Hand Over 지원) / 프라이버시 기능 등 지원
7) W/B,Contrast : 화이트발란스 조정 / 콘트라스트 레벨 조정 지원
8) LDC          : 렌즈왜곡보정 지원
 9) 비디오/오디오 분석 : Tampering, Loitering, Directional Detection, DefocusDetection,
                         Fog&Dust Detection, Virtual Line, Enter/Exit, Appear /
                         Disappear, Audio Detection, Face Detection, Motion
                         Detection, Digital Auto Tracking, Sound Classification
10) 알람입출력  : 입력 1개, 출력 1개 (알람입력, 동작 탐지, 비디오/오디오 분석 등)
11) 오디오      : G.711 / G.726 / 양방향
 12) 프로토콜    : TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS,
                   SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/ v3(MIB-2),
                   ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
 13) 웹뷰어      : 지원 OS : Windows 7 / 8.1 / 10, MAC OS X 10.10, 10.11, 10.12
                   플러그인 프리 웹뷰어 지원 브라우저 : Google Chrome 54, MS Edge 38,
                   Mozilla Firefox 49(Window 64bit only), Apple Safari 9
                   플러그인 웹뷰어 지원브라우저 : MS Explore 11, Apple Safari 9
                   *Mac OS X에서만 지원합니다.
 14) 동시전송능력: 멀티스트리밍(10개 프로파일)
 15) 동작온습도  : -30°C ~ +55°C / 90% RH 이하
 16) 방진,방수/내충격: IP66/IK10
 17) 전원        : DC12V, PoE(IEEE802.3af, Class3)/최대 8W(12VDC), 최대 9W(PoE)
 18) 외관        : 색/재질 IVORY/METALM, 치수 Ø120 x H97.5mm, 무게 625g
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