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MODEL : 16채널 네트워크 비디오 레코더 (XRN-1610A)


1. 개 요
XRN-1610A은 최대 16채널 실시간 녹화가 가능한 네트워크 저장장치이다. 최대 180Mbps 까지 녹화가 가능하며 8개의 HDD 슬롯으로 최대 48TB의 저장공간을 확보할 수 있다. 4K UHD 해상도와 H.265코덱을 지원하여 더욱 선명하고 디테일한 영상과 효율적인 영상 압축 및 저장이 가능하다. 

· CIF ~ 12M까지 다양한 해상도 및 H.265코덱 지원
· 최대 180Mbps 녹화성능(2M 16채널 실시간 녹화)
· WiseStream 지원, Dual모니터 출력 지원(16채널 *2), 
· HDD슬롯 8개 지원, 4TB HDD 기본 장착(최대 48TB까지 지원),
· 복도뷰 레이아웃(2/3분할), ARB(Auto Recovery Backup)
· QR Code를 이용한 쉬운 스마트폰 연결, 스마트폰 이벤트 알람
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2. 제 원 

1) 입력채널    : 영상 최대 16채널 
2) 비디오출력  : 1 VGA, 1 HDMI
3) 압축방식    : H.265, H.264, MJPEG
4) 라이브      : 
[모니터] : 1/ 2/ 3/ 4/ 6/ 8/ 9/ 13/ 16 순차화면
[웹]     : 1/ 4/ 9/ 16 순차화면
5) 모니터      : HDMI 최대 4K UHD 지원(3840x2160)
             VGA 라이브 최대 16분할 지원
6) 녹 화       : 해상도 CIF ~ 12MP, 최대 180Mbps
             일반, 스케쥴(연속/이벤트), 이벤트(프리/포스트)
7) 검색/재생   : 32Mbps(16채널동시)
             날짜/시간 캘린더 검색, 이벤트/텍스트(POS,ANPR) 검색
8) 스토리지    : 기본장착 4TB(슬롯 8개, 최대 48TB 지원)
             E-SATA 1개, ISCSI(최대 384TB, ① PROMISE VESSRAID R2600)
9) 백 업       : JPG/AVI(Network), BU/EXE(GUI) 백업
             최대 16채널 동시 재생, 시간/타이틀 표시
10) 오디오      : 16채널 네트워크 입력(G.711, G.726, AAC), 양방향 지원
1채널 출력(RCA, LINE)
11) 알람        : 8 입력 / 4 출력 (NO/NC 선택가능)
12) 네트워크    : 대역폭 최대 256Mbps(iSCSI Off) 128Mbps(iSCSI On)
13) [bookmark: _GoBack]뷰어        : 웹뷰어, CMS(Smart Viewer, SSM)
14) 원격사용자  : 검색 3 / 라이브 유니캐스트 10 / 라이브 멀티캐스트 20
15) 보안        : 사용자 접속 로그, IP주소필터링, 802.1X 인증, 암호화
16) 기타        : WiseStream, ARB(Auto recovery Backup), 복도뷰 레이아웃 지원
17) 대외인증    : KC, UL, FCC, CB, CE-EMC, CCC, EAC, PSE
18) 동작온/습도 : 0℃ ~ 40℃, 20% ~ 85% RH
19) 사용전원    : 100 ~ 240VAC ±10%, 50/60Hz, 4 ~ 1.5A
20) 소비전력    : 최대 76.3W(8HDD)
21) 크 기       : 440(W)Ⅹ88(H)Ⅹ384.8(D)mm, 2U
22) 무 게       : 4.86Kg(HDD 미포함)
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