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MODEL : 4채널 네트워크 저장장치 (XRN-426S)

1. 개 요
XRN-426S는 최대 8MP 해상도 녹화 지원, HDMI 모니터 출력이 가능합니다. 또한, 자체 대역폭 저감 기술인 WiseStream과 더불어 최신 H.265 코덱을 적용하므로 최적의 대역폭 실현합니다. 
• 최대 4CH, 8MP 카메라 지원
• H.265, H.264, MJPEG 코덱
• AI 검색: 객체 분석 (속성 값, AI 카메라 연동 시)
• QR 코드로 손쉬운 스마트폰 연결 및 이벤트 알람
• 최대 4채널 동시 재생, 날짜/시간/타이틀 표시
• 40Mbps 네트워크 카메라 녹화
• PoE 4개(LAN, 10/100)
• 1TB SSD 내장
• ARB 지원

2. 제 원 
1) 디스플레이   : 입력해상도-최대 4채널 CIF~8MP / HDMI 출력
               다이나믹 레이아웃, 가상채널 뷰
[Web] 1/ 2H/ 2V/ 3V/ 4
2) 운영체제,성능: 임베디드(리눅스), 압축방식-H.265,H.264,MJPEG, 최대 녹화 대역폭 40Mbps
               최대 녹화해상도 8MP, 재생대역폭 32Mbps(16채널동시재생, 로컬 4채널, 
원격 사용자별 4채널)
               1TB SSD 내장, HDD Slot : M.2 SSD 1개
               Out 1EA (RCA output) 
전송대역폭 : 최대 80Mbps
3) 인터페이스
HDMI : 1EA 3840x2160(30Hz)
네트워크     : RJ-45(LAN, 10/100) 4ea (Support PoE/PoE+) ,RJ-45 1ea (WAN, 1Gbps)
알람 : In 4개, Out 2개
USB : 2EA(전면 2 x USB 2.0), Wi-Fi 동글을 이용한 제품 설치 지원
4) 프로토콜
IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), SMTP,
ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S), SUNAPI(Server, Client)
5) 스토리지     : 1TB SSD 내장, HDD 슬롯 : M.2 SSD 1개
6) 전원환경     : 동작온도 / 동작 습도 +0°C to +40°C(+32℉ to +104℉) / 20% ~ 85% RH
               입력전원 : 54VDC/1.67A, 소비전력 : Max 68W(PoE On), POE 전력용량 : 50W
7) 외관         : 색상/재질-Black/Metal, 외형 200 x 140 x 42 mm, 무게 660g
8) 지능형 분석 : AI검색(Wisenet AI Camera 연동 지원)
http://www.hanwha-security.com/
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