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MODEL : 8K 16채널 PoE 네트워크 저장장치 (XRN-K1620SB-12)

1. 개 요
XRN-K1620SB-12는 8K NVR로서 최대 32MP 해상도 녹화 지원이 가능하며,  4K 해상도 출력(HDMI), 듀얼 모니터 출력이 가능합니다. 또한, 자체 대역폭 저감 기술인 WiseStream과 더불어 최신 H.265 코덱을 적용하므로 최적의 대역폭 저감을 실현하는 8K NVR 입니다. 

• 최대 8K(32MP) 고해상도 영상 녹화 및 재생 지원
• 녹화 속도 최대 140Mbps
• 최대 4K 해상도 출력(HDMI), 듀얼 모니터 출력 가능
• 12TB 대용량 HDD 제공(최대 4 SATA HDD 24TB지원)
• AI 기반 객체 검색 지원(P AI 카메라 연동 시)
• 다이내믹 이벤트(Dynamic event), 북마크 지원
• H.265/H.264/WiseStream/MJPEG 코덱 지원
• 공공기관용 NVR 보안 성능품질 TTA Ver 1 인증 획득
• PoE 지원

2. 제 원 
1) 디스플레이 : 입력해상도-최대 16채널 CIF~32MP / FHD : HDMI & VGA 듀얼 모니터 / 
UHD : HDMI 단일 모니터
2) 분할화면   : [로컬모니터]
- 다이나믹 레이아웃, 가상채널 모니터링
- 복제모드 : 최대 16분할
- 확장 모드 : 최대 9분할
[Web] 1/ 2H/ 2V/ 3V/ 4/ 6/ 8/ 9
3) 웹뷰어 : 지원 OS 체제(Windows 10, macOS 10.13) / 지원 브라우저(Google Chrome, Microsoft 
Edge, Mac Safari)
4) 녹화   :  대역폭(최대 140Mbps)/해상도(32MP ~ CIF)/녹화모드(일반, 듀얼 레코딩, 
스케쥴(연속/이벤트), 이벤트(프리/포스트), 북마크)
5) 검색   :  재생대역폭(최대 32Mbps) / 사용자(로컬1 원격3) / 동시재생(최대 64채널(로컬 16채널, 
원격 사용자별 16채널))
6) 오디오 : 16채널(양방향/G.711,G.726,AAC지원) 
7) 프로토콜 : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, 
Client), SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S), 
SUNAPI(Server, Client)
8) 전원     : 입력전원(100 ~ 240 VAC ±10%; 50/60 Hz) / 소비전력(최대 310W) / POE 
전력용량(200W)
9) 동작온도 / 동작 습도:  0°C to +40°C(32℉ to 104℉)/ 20% ~ 85% RH
10) 외관         : 색상/재질-Black/Metal, 외형 440 x 89.8 x 428.4 mm, 무게 5.76Kg
11) 기타 : AI 검색(객체 분석)-Wisenet AI 카메라 연동 지원
http://www.hanwhavision.com/
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