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MODEL : 8K(32MP) 32채널 H.265 네트워크 비디오 레코더 (XRN-K3210B4-30)

1. 개 요
XRN-K3210B4-30은 32채널 H.265 NVR로서 최대 해상도 8K급의 선명하고 깨끗한 영상 녹화를 지원하며 듀얼 모니터 출력이 가능하며 또한, 최대 160TB 장착이 가능하고 최신 동영상 압축 기술인 H.265와 더불어 한화테크윈의 자체 기술인 WiseStream과의 연동으로 저장용량을 저감할 수 있는 초고화질 NVR 입니다.

• 최대 8K(32MP) 고해상도 영상 녹화 및 재생 지원
• 최대 16 SATA HDD 160TB 지원
• AI 기반 객체 검색 지원(P AI 카메라 연동 시)
• 4K 해상도 출력(HDMI), 듀얼 모니터 출력 가능
• 녹화 속도 400Mbps
• QR 코드로 쉬운 스마트폰 연결 및 이벤트 알람
• 간편한 채널, 이벤트, 알람 설정 및 미리 보기
• 다이내믹 이벤트(Dynamic event), 북마크 지원
• 공공기관용 NVR 보안 성능품질 TTA Ver. 1 인증 획득
• RAID 5/6 지원

2. 제 원 
1) 입    력       : 최대 32채널 / CIF ~ 32M Pixel  (SUNAPI, ONVIF)
2) 출    력       : [듀얼 모니터 출력] HDMI 1: 3840 x 2160 (30Hz), HDMI 2: 1920x1080 (60Hz)
3) 분할 화면      : [로컬모니터]
- 다이나믹 레이아웃, 가상채널 모니터링
- 복제모드 : 최대 64분할
- 확장 모드 : HDMI1 최대 32분할, HDMI2 최대 16분할
[Web] 1/ 2H/ 2V/ 3V/ 4/ 6/ 8/ 94) 
4) 녹    화       : 분산 녹화 : 최대 400 Mbps, 일반 녹화 : 최대 150 Mbps, {RAID mode}
일반 : 최대 400 Mbps, Degrade/ Rebuild : 최대 320 Mbps
5) 재    생       : RAID 모드: 최대 64Mbps, Non-RAID 모드 : 최대 32Mbps
                   동시재생 : 최대 80채널(로컬 32채널, 원격 사용자별 16채널)
6)  HDD          : SATA 16개(최대 160TB, Non-RAID 모드), Hot swap
7) 백     업       : BU/Exe/AVI(로컬), JPG/AVI(Network)
8 ) 오 디 오       : 32 채널(network), G.711, G.726, AAC(16/48KHz)
9) 프로 토콜      :  IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, 
Client), SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S), 
SUNAPI(Server, Client) 
10) OS            : 지원 OS(Windows 10, macOS 10.13), 지원 브라우저(Google Chrome, Microsoft 
Edge, Mac Safari)
11) 기타 지원     : USB 4개(전면 2 x USB 2.0, 후면 2 x USB 3.0) / 이더넷(RJ-45 3개 (LAN/WAN, 
1Gbps) / HDMI(2 개 ( 재생/설정 → HDMI1), HDMI1 : 3840x2160 30Hz,
HDMI2 : 1920x1080 60Hz
12) 전  원        : 동작온습도 0°C to +40°C(32℉ to 104℉)/ 20% ~ 85% RH
13) 소비전력      : 최대 265W (904.2 BTU with HDD 16개)
13)외형           : 재질(검정,메탈)/ 440.0 x 132.0 x 571.1mm/약 13.4Kg(HDD미포함) 
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