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MODEL : 8K(32MP) 64채널 H.265 네트워크 TTA 레코더 (XRN-K6410RB2-60)

1. 개 요
XRN-K6410RB2-60은 64채널 H.265 NVR로서 최대 해상도 8K급의 선명하고 깨끗한 영상 녹화를 지원하며 듀얼 모니터 출력이 가능하며 또한, 최대 80TB 장착이 가능하고 최신 동영상 압축 기술인 H.265와 더불어 한화비전의 자체 기술인 WiseStream과의 연동으로 저장용량을 저감할 수 있는 초고화질 NVR 입니다.

• 최대 8K(32MP) 고해상도 영상 녹화 및 재생 지원
• 최대 8 SATA HDD 80TB 지원
• AI 기반 객체 검색 지원(P AI 카메라 연동 시)
• 4K 해상도 출력(HDMI), 듀얼 모니터 출력 가능
• 녹화 속도 400Mbps
• QR 코드로 쉬운 스마트폰 연결 및 이벤트 알람
• 간편한 채널, 이벤트, 알람 설정 및 미리 보기
• 다이내믹 이벤트(Dynamic event), 북마크 지원
• 공공기관용 NVR 보안 성능품질 TTA Ver. 1 인증 획득
• RAID 5/6 지원

2. 제 원 
1) 입    력       : 최대 64채널 / CIF ~ 32M Pixel  (SUNAPI, ONVIF)
2) 출    력       : [듀얼 모니터 출력]
HDMI 1: 3840 x 2160 (30Hz)
HDMI 2: 1920x1080 (60Hz)
3) 분할 화면      : [로컬모니터]
- 다이나믹 레이아웃, 가상채널 모니터링
- 복제모드 : 최대 64분할
- 확장 모드 : HDMI1 최대 32분할, HDMI2 최대 32분할
[Web] 1/ 2H/ 2V/ 3V/ 4/ 6/ 8/ 9
4) 녹    화       : 압축방식(H.265, H.264, MJPEG), 대역폭(분산 녹화 : 최대 400 Mbps
일반 녹화 : 최대 150 Mbps), 해상도(32MP ~ CIF)
5) 재    생       : 재생대역폭(최대 32Mbps), 동시재생(최대 112채널(로컬 64채널, 원격 사용자별 
16채널)
6)  HDD          : 지원 HDD 용량(최대 10TB), HDD 슬롯(SATA 8개(최대 80TB))
7) 백     업       : 파일포맷 - BU/Exe(GUI), JPG/AVI(Network), 기능(최대 16채널 동시재생, 
날짜/시간/타이틀 표시)
8 ) 오 디 오       : 입/출력(64 채널(network)), 압축방식(G.711, G.726, AAC(16/48KHz)), 양방향 지원
9) 프로 토콜      :  IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, 
Client), SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S), 
SUNAPI(Server, Client)
10) OS            : 임베디드 리눅스 / 지원 OS 체계(Windows 10, macOS 10.13) / 지원 
브라우저(Google Chrome, Microsoft Edge, Mac Safari)
11) 전  원        : 입력 전원(100 ~ 240 VAC ±10%; 50/60 Hz, 1.5A (Single SMPS)) / 소비전력(최대 138W (10TB HDD 8개 장착시)
12) 동작온습도    : +0°C ~ +40°C(20%~85%RH)
13) 외형          : 재질(검정,메탈)/ 438 x 86 x 434.9 mm/약 9.1Kg (20.1 lb, HDD 제외)
http://www.hanwhavision.com/
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