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MODEL : 72채널 서버형 저장장치 (XRP-4210G4)

1. 개 요
	XRP-4210G4는 최대 72채널 녹화가 가능하며 TTA 기능/상호연동 인증을 받은 통합관제소프트웨어(SSM) 내장 	서버형 저장장치입니다.

	• TTA 기능/상호연동 인증 받은 통합영상관제소프트웨어(SSM) 내장
	• 최대 8K(32MP) 고해상도 영상 녹화 및 4K 재생 지원
	• AI 기반 객체 검색 지원(P AI 카메라 연동시)
	• 최대 16 SATA HDD슬롯 대용량 저장 및 전 채널 동시 재생 지원
	• 간편한 채널, 이벤트, 알람 설정 및 미리보기
	• 다이내믹 이벤트(Dynamic Event), 북마크 지원
	• Clustering, Failover, 설정 backup/restore 기능 제외
	• 타사 비상벨, 엘리베이터, ANPR 연동 및 물류 솔루션 연동 제외
	• Video Wall(VM:Virtual Matrix) 연동 제외
	
2. 제 원
1) 디스플레이  
A. 입력채널          : 최대 72채널
B. 해상도            : CIF ~ 32MP
C. 프로토콜          : Wisenet, ONVIF
D. 디코딩 모니터출력 : Full HD 모니터 사용시 듀얼모니터, UHD(4K) 모니터 사용시 단일모니터
E. 디코딩 분할화면   : 1/4/9/16/25/36/49/64/72/81/100/121/132/자동/사용자 지정
F. 라이브 모니터출력 : HDMI 2개(4K 1개, FHD 1개)
G. 라이브 분할화면   : 1/4/9/16/25/36/49/64/72/81/100/121/132/자동/사용자 지정           
2) 성능 – 운영체제/녹화/검색,재생/Storage/백업
A. 운영체제    : Windows 10 IoT Enterprise LTSC (SSM preinstalled)
B. 압축방식    : H.265, H.264, MJPEG, WiseStream(H.264, H.265)
C. 대역폭      : 최대 400Mbps
D. 녹화 해상도 : CIF ~ 32MP
E. 녹화모드    : 일반, 스케쥴 (연속, 이벤트), 이벤트(프리,포스트), 이벤트 프로파일, ARB, 듀얼 트랙
F. 이벤트 종류 : 비디오 로스, 카메라 이벤트 (센서, 움직임 감지, 가상선, 출/입 감지, 발생/소멸 감지, 탬퍼링(화면 전환), 트랙킹, 얼굴 감지, 음원감지, ANPR, Bestshot), AI 이벤트(얼굴, 사람, 얼굴 마스크, 차량)
G. 이벤트 동작 : 인스턴트 뷰어, 프리셋 이동, 부저음, 팝업, 이메일, 알람 출력
H. 재생대역폭  : 최대 150Mbps
I. 사용자     : -
J. 동시재생   : 최대 72채널
K. 피시아이 디워핑 : 콘솔
L. 지원 하드용량   : 최대 16TB
M. HDD Slot       : SATA 16개
N. RAID      : 1/5/6/10/50
O. 파일포멧   : SEC
P. 기능       : 수동 백업, 스케줄 백업, 원타임 스케줄 백업, 프라이버시 마스킹 백업  
3) 네트워크
A. 프로토콜   : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Client),SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, SNMP(Client), HTTPS, ONVIF (Profile-S),SUNAPI(Client)
B. DDNS     : Wisenet DDNS
C. 전송속도   : Gigabit
D. 전송대역폭 : 1000 Base-T
E. 유선 LAN  : 이더넷 RJ-45 3개
F. 오디오(압축방식/양방향통신) : G.711 u-law(PCM), G723, G726(ADPCM), AAC / 지원
G. 보안       : HTTPS(SSL) 인증 방식, Digest 인증방식, IP 주소 필터링, 사용자 접속 로그 기록, 기기인증서(Hanwha Techwin Root CA)
H. 뷰어프로그램 : SSM Client
4) 기능
A. PTZ (제어/ Preset) / Redundancy(ARB) : GUI, 컨트롤러 (SPC-2001, SPC-7000) / 300 / 지원
5) 인터페이스
A. 전면 / HDD Key Lock / HDMI / 오디오 / 이더넷 / USB / AC 전원입력부 : LED(상태 표시등) 전원. 네트워크, HDD, 저장, 백업, 알람 / Yes / 2개(4K 1개, FHD 1개) / USB / Gigabit Ethernet RJ-45 (1000 Base-T) 3개 / 4개(3.0 2개, 2.0 2개) / AC 1개
6) 시스템
A. 시스템 제어 / 지원언어 : 마우스, 키보드 / 한국어
7) 환경
A. CPU / 메모리 / OS HDD / 동작온도 / 동작습도 : Intel Core i7-8700T / DDR4 16GB RAM / M.2 SSD 128Gb / +0°C to +40°C(+32℉ to +104℉) / 80% 이하
8) 전원
A. 입력전원 / 소비전력 : 100 ~ 240V AC, 50 ~ 60Hz / 250W
9) 외관
A. 색상/재질 / 외형치수(WxHxD) / 무게 : 블랙/메탈 / 440.0 x 132.0 x 548.1mm(커버 포함: 571.1mm) / 13.30kg(HDD 제외)
* 본 사양서의 내용은 품질향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
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