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MODEL : SSM Workstation(XWV-3010)


1. 개 요
XWV-3010은 최대 256채널 라이브/재생 가능한 Wisenet SSM Console Client 탑재한 Workstation으로 해당 구역에 설치하여, 마이크로단위의 이벤트 알람을 관리하여 정확한 모니터링을 할 수 있습니다.

• Wisenet SSM Console Client 탑재
• 256채널 라이브/재생 가능
 - 디스플레이 장비당 최대 128분할, 최대 4개 디스플레이 사용시 최대 256분할
- 녹화는 SSM Server(PRO-7410B6)을 통하여 지원
• 재생/검색 속도 최대 300Mbps
• Intel® Core™ i7-11700 Processor 탑재
• NVIDIA T600 Graphic Card 탑재
• 최대 4개 mDP(mini Display Port) 지원
• 울트라 4K 해상도 지원
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2. 제 원

1) 디스플레이  
A. 지원해상도 : 최대 12메가픽셀
B. 프로토콜  : Wisenet, ONVIF
C. 모니터출력 최대4개 미니디스플레이포트 지원
D. 분할화면  : 1/4/9/16/25/36/49/64/72/81/100/121/132/자동/사용자 지정
2) 녹화/재생/백업
A. 압축방식  : H.265, H.264, MJPEG, WiseStream(H.264, H.265)
B. 대역폭    : 300Mbps
C. 녹화모드  : 일반, 스케쥴 (연속, 이벤트), 이벤트(프리,포스트), 이벤트 프로파일, ARB, 듀얼 트랙
D. 이벤트 종류: 비디오 로스, 카메라 이벤트 (센서, 움직임 감지, 가상선, 출/입 감지, 발생/소멸 감지, 탬퍼링(화면 전환), 트랙킹, 얼굴 감지, 음원감지, ANPR, Bestshot), AI 이벤트(얼굴, 사람, 얼굴 마스크, 차량)
E. 이벤트 동작 : 인스턴트 뷰어, 프리셋 이동, 부저음, 팝업, 이메일, 알람 출력
F. 검색모드  : 날짜&시간(달력) / 이벤트 / 스마트 검색
G. [bookmark: _GoBack]동시재생  : 최대 256채널(4개 모니터 사용시)
H. 백업방식  : 수동 백업, 스케쥴 백업(파일형식 AVI, SEC)
3) 소프트웨어
A. CMS      : Wisenet SSM 
B. 운영체제  : Windows 10 프로페셔널 
C. 시간동기화 : NTP Server 지원
D. 오디오    : G.711 u-law(PCM), G723, G726(ADPCM), AAC, 양방향 지원
E. 로그정보  : 시스템, 이벤트, User, 장치
F. 컨트롤러  : SPC-7000, SPC-2000 연동
4) 하드웨어
A. CPU      : Intel Core i7-11700
B. RAM      : 8GB x 2 
C. OS HDD   : SSD 256G 
D. NIC       : RJ-45 (1000 Base-T)

5) 사용환경 및 외관
A. 동작온도  : 5℃ ~ 40℃ / ~80% RH
B. 소비전력  : 100 ~ 240V AC, 50 ~ 60Hz 260W
C. 폼팩터    : Rack type
D. 크기/무게 : 29cmx9.26cmx29.28cm, 4.48Kg
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