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MODEL : 주차유도 서버 (MGS-P4210B4)

1. 개 요
MGS-P4210B4는 주차장의 주차면 만공차, 차량번호, 주차면 속성 및 카메라 영상 등을 매핑하여 주차장 데이터와 영상 정보를 저장합니다. 주차유도 워크스테이션(MGS-W3010)의 직관적인 UI/UX를 통해, 매핑 설정 후 주차장 현황과 영상 정보를 실시간 모니터링 할 수 있습니다.

2. 제 원 
1) 운영체제         :  Windows 10 IoT Enterprise LTSC
2) 탑재 소프트웨어  :  MGM  Server Software(MGM-S36L) preinstalled
3) 입력             :  Default 64CH
4) 해상도           :  CIF ~ 32MP
5) 프로토콜         :  Wisenet
6) 디스플레이       :  MGS-W3010을 통해 지원
7) 시스템 제어      :  Mouse  
8) 프로세서         :  Intel® Core™ i7-8700T
9) 메모리           :  DDR4 16G
10) HDD             :  3.5" 16EA Hot Swap (6,8,10TB Enterprize)
11) 모니터 출력      :  HDMI 2ea (4K 1ea, FHD 1ea)
13) 네트워크         :  Gigabit Ethernet RJ-45 (1000 Base-T) 3ea
14) 전원 입력        :  100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60Hz
15) 전력 사양        :  100 ~ 240 VAC ±10%; 50/60 Hz, 1.9A (Single SMPS)
16) 전류 사양        :  Max.285W ( with HDD 8ea)
17) 컬러/재질        :  Black / Metal
18) 외관 치수        :  440 x 132 x 548.1 mm
19) 제품 무게        :  Approx. 13.30Kg (HDD not included)
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