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MODEL : 주차유도 워크스테이션 (MGS-W3010)

1. 개 요
직관적인 UI/UX를 통해, 주차유도 서버(MGS-P4001B2)에서 제공되는 주차장 정보를 주차맵과 영상 레이아웃으로 생성/설정하여, 주차장 현황 정보와 영상 감시를 실시간으로 제공합니다. 

2. 제 원 
1) 운영체제         :  Windows 10 IoT Enterprise LTSC
2) 탑재 소프트웨어  :  MGM  Client Software(MGM-C36L) preinstalled
3) 입력             :  MGS-P4110B2를 통해 지원
4) 디스플레이       :  최대 2대
5) 디스플레이 성능  :  [Dewarping] 최대 72 division
6) 분할화면         :  1/4/9/16/25/36/49/64/72/81/100/121/132/Custom/Auto Mode
7) 압축방식         :  H.265, H.264
8) 해상도           :  CIF ~ 9MP
9) 동시재생         :  최대 36ch, Clustering 시 최대 132ch
10) 파일 포맷        :  AVI, SEC
11) 프로세서         :  Intel® Core™ i7-11700
13) OS 저장 장치     :  256GB PCIe NVMe Class 40 M.2 SSD
14) HDD             :  4TB 5400rpm SATA 3.5인치 HDD, 
8x DVD+/-RW 9.5mm 옵티컬 디스크 드라이브
15) 전원 입력        :  100 ~ 240VAC, 50 ~ 60Hz
16) 전력 사양        :  260W PSU (80PLUS Bronze Certified)
17) 전류 사양        :  4A (100V); 2A (240V)
18) 컬러/재질        :  Black / Metal
19) 외관 치수        :  290 x 92.6 x 292.8 mm
20) 제품 무게        :  Default: 4.48kg  (With optional devices Maximum: 5.956 kg)
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