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MODEL : 하우징용 천정형 J 마운트 (SBO-501CM)

1. 개 요                 
SBO-501CM 하우징용 천정형 J 마운트는 견고한 구조이면서 신속하고 간편하게 설치가 가능하게 디자인된 제품입니다. 

• 무게: 1.4kg
• 재질: 알루미늄
• 색상: 아이보리
• 제품 사이즈
- 사각 155 x 39 x 155mm
- 상봉 38Ф / 하봉 31Ф

2. 제 원                 
  1) 용     도 : 하우징용 천정형 J 브라켓
2) 재질/색상 : Aluminum 100% / 아이보리 분체 도장
3) 상     판 : 사각 : 155 X 39 X 155 mm
4) 봉 외경   : 상봉 : 38 ø / 하봉 : 31ø
5) 외형길이 조정 : 650 ~ 1,200 mm
6) 제품 무게 : 1.4 kg
7) 적제 중량 : 5 kg
8) 동작 온도 : -50 ~ +60 ℃


http://www.hanwha-security.com/

※ 본 사양서는 임의 수정될 수 있습니다.
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