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MODEL : PTZ / 반달돔 카메라 천장형 마운트 (SBP-300CM)

1. 개 요                 
SBP-300CM PTZ / 반달돔 카메라 천장형 마운트는 견고한 구조이면서 신속하고 간편하게 설치가 가능하게 디자인된 제품입니다. 

• PTZ / 반달돔 카메라 시공시 사용
• 알루미늄 재질
• 견고한 구조

2. 제 원                 
  1) 용     도 : PTZ / 반달돔 카메라 천장형 마운트
2) 재     질 : 알루미늄
3) 규     격 : Ø130 x 305.5mm
4) 제품 무게 : 700g
5) 동작온도  : -50°C~60°C
6) 제품특징  : PTZ 카메라를 천장에 시공시 사용

http://www.hanwha-security.com/

※ 본 사양서는 임의 수정될 수 있습니다.
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