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MODEL : 반달돔 썬실드 (SBP-300HM1)

1. 개 요                 
SBP-300HM1 반달돔 썬실드는 견고한 구조이면서 신속하고 간편하게 설치가 가능하게 디자인된 제품입니다. 

• 견고한 구조
• 알루미늄 재질
• 설치 나사 규격 : PF 1 1/2"

2. 개 요                 
1) 동작온/습도  : -50℃ ~ +60℃ / 0% ~ 100% RH
2) 재    질     : 알루미늄
3) 외형치수     : Ø179 x 55mm
4) 무    게     : 470g
5) 제품특징     : 반달돔 썬실드 시공시 사용

http://www.hanwha-security.com/

※ 본 사양서는 임의 수정될 수 있습니다.
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