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MODEL : PTZ / 반달돔 카메라 폴형 마운트 (SBP-300LM)

1. 개 요                 
SBP-300LM PTZ / 반달돔 카메라 폴형 마운트는 견고한 구조이면서 신속하고 간편하게 설치가 가능하게 디자인된 제품입니다. 

• PTZ / 반달돔 카메라 시공시 사용
• 알루미늄 재질
• 견고한 구조
• 설치 나사 규격 : PF 1 1/2"

2. 제 원                 
  1) 용     도 : 반달돔 카메라 폴형 마운트
2) 재질/색상 : 알루미늄
3) 제품 크기 : 297 x 897 x 668mm
3) 제품 무게 : 3.5Kg
4) 제품 특징 : 파라펫 마운트

http://www.hanwha-security.com/

※ 본 사양서는 임의 수정될 수 있습니다.
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