[image: ]제품 사양서

MODEL : PTZ / 반달 돔 벽부형 마운트 (SBP-300WM1)

1. 개 요                 
SBP-300WM1 PTZ / 반달 돔 벽부형 마운트는 견고한 구조이면서 신속하고 간편하게 설치가 가능하게 디자인된 제품입니다. 

• PTZ / 반달돔 카메라 시공시 사용
• 알루미늄 재질
• 견고한 구조
• 설치 나사 규격 : PF 1 1/2"

2. 제 원                 
  1) 용     도 : PTZ / 반달 돔 벽부형 마운트
2) 재     질 : 알루미늄
3) 제품 크기 : 112 x 183 x 207.5mm
3) 제품 무게 : 800g
4) 운용 온도 : -50°C ~ +60°C

http://www.hanwha-security.com/

※ 본 사양서는 임의 수정될 수 있습니다.
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