
MODEL : PTZ 카메라용 광 인스톨베이스(SBP-303HF)
1. 개 요
SBP-303HF는 스피드돔 카메라를 광장비(SFP)에 직접 연결시 사용하는 인터페이스 장비로 설치가 편리한 광모듈이 내장된 인스톨 베이스이다.
2. 기 능 및 구 성 

1) 알루미늄 재질을 사용 부식에 강하고 외관이 수려
2) 스피드돔 카메라를 광장비와 바로 연결시 사용
3) 사용모델 : XNP-6550RH/XNP-6371RH, XNP-6320H/QNP-6230H
3. 제 원
1) 용    도 : PTZ 카메라용 광 인스톨베이스(광모듈내장)
2) Support SFP Cage : Standard mini-SFP Cage(for 6.5mm pitch SFP)

3) Support SFP Port Type : LC Type

      4) Required SFP Speed : 1250Mbps(For 1000Mbps Ethernet),
155Mbps(For 100Mbps Ethernet) 
5) 재    질 : 다이케스팅 알루미늄외
6) 연결방법 : PTZ카메라와 광장비 연결시 사용
      7) 색    상 : 아이보리
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