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MODEL : 반달돔/돔 카메라 매립형 하우징(SHD-3000F1)

1. 개 요                 
SHD-3000F1 반달돔/돔 카메라 실내 매립형으로 견고한 구조이면서 신속하고 간편하게 설치가 가능하게 디자인된 제품입니다. 

2. 주요 기능 및 구성      
1)	실내용 Flush 마운팅(실내 천장 매립형)
2)	견고한 구조
3)	신속하고 간편한 설치

3. 제 원 
1)	외형 크기   : Ø224 x 106.9mm
2)	무     게   : 830g 
3)	사용 온도   : -10°C ~ +50°C 
4)	재     질   :  PC
[bookmark: _GoBack]5)	색     상   : WHITE
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※ 본 사양서는 임의 수정될 수 있습니다.
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