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MODEL : 실내 매립용 마운트 (SHP-1680F)

1. 개 요                 
SHP-1680F 실내 매립용 마운트는 견고한 구조이면서 신속하고 간편하게 설치가 가능하게 디자인된 제품입니다. 

• PTZ/PTRZ 카메라 시공 사용
• 편리한 설치
• 깔끔한 디자인

2. 제 원                 
  1) 용     도 : 실내 매립형 마운트
2) 재질/색상 : 폴리카보네이트 / 화이트
3) 제품 크기 : Ø232 x 135.5mm
3) 제품 무게 : 605g
4) 운용 온도 : -10℃ ~ +50℃

http://www.hanwha-security.com/

※ 본 사양서는 임의 수정될 수 있습니다.
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