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MODEL : 비상벨 매립 마운트 (SHS-165F)

1. 개 요                 
SHS-165F 비상벨 매립 마운트는 견고한 구조이면서 신속하고 간편하게 설치가 가능하게 디자인된 제품입니다. 

• 크기 : 98.2(W)x52.7(D)x214.3(H)mm
• 무게 : 185g
• 폴리카보네이트(Poly Carbonate) 재질




http://www.hanwha-security.com/

※ 본 사양서는 임의 수정될 수 있습니다.
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