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MODEL : 1/1.8형 5M 렌즈 모듈 (PNM-9000VD 호환)렌즈 (SLA-5M4600D)


1. 개 요                  

SLA-5M4600D는 1/1.8형 CMOS 카메라에 부착하여 피사체를 선명하게 볼 수 있는 렌즈로, 
고정 초점으로 더욱 선명하고 심도 깊은 영상 표현이 가능하다. 

     
2. 제 원        

1) 촬상소자     : 1/1.8" 5MP CMOS
2) 유효 화소수  : 2616(H)x1976(V)
3) 최저조도     : Color : 0.16Lux(F1.6, 1/30sec, 30IRE)
B/W : 0.16Lux(F1.6, 1/30sec, 30IRE)
4) 초점거리     : 4.6mm 고정 초점 렌즈
5) 최대구경비   : F1.6
6) 렌즈화각     : H: 77.9°, V: 57.9°, D: 98.7°
7) 렌즈타입     : 고정초점
8) 팬/틸트/회전범위 : -90°~+90° / +36~+73° / -180°~+180°
9)  Day&Night   : Auto(Elctrical)
10)  Wide Dynamic Range  : 120dB
11)  색상/재질   : 블랙 / 플라스틱
12)  제품사이즈/무게 : Ø35.5x35.9mm(1.40x1.41") / 35g(0.08 lb)
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