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MODEL : AUTO IRIS 2.8 ~ 9.0mm 메가픽셀렌즈 (SLA-M2890DN)
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1. 개 요                  

SLA-M2890DN은 1/2.8형 CCD /CMOS 카메라에 부착하여 피사체를 선명하게 볼 수 있는 렌즈로, 
거리에 따라 초점거리 조정이 가능하며, 광량에 따라 조리개를 자동 조정하여 더욱 선명하고
심도 깊은 영상 표현이 가능하다. 

     
2. 기 능 및 구 성    

1) 1/2.8형 카메라 전용 렌즈, F1.2 Auto iris타입
2) 1.3M, 2M, 3M용, 초점거리 2.8 ~ 9.0mm
3) Simple한 디자인, 간편한 설치 
4) 주차장, 건물내외, 근거리용, 차량번호 확인 등 원거리용
          
     
3. 제 원        

1) 촬상소자     : Diagonal 6.49mm (1/2.8형), 6mm(1/3형) 호환가능
2) 해상도       : 1.3 / 2 / 3메가픽셀
3) 조리개       : Auto iris
4) 렌즈마운트   : CS-Mount
5) 초점거리     : 2.8 ~ 9.0mm
6) 최대구경비   : F1.2
7) 렌즈화각     : D (134.2°~ 42.7°), V (77.2°~ 25.3°), H (104.2°~ 33.7°)
8) 작동범위     : Focus/Zoom 수동, iris 자동(F 1.2 ~ 360)
9) 촬영거리     : 0.3m ~ ∞ 
10)  후초점거리  : 7.52mm
11)  플랜지거리  : 12.5mm
12)  동작온도    : -10℃ ~ +50℃
13)  크    기    : 40(W)Ⅹ51.5(H)Ⅹ63(D)mm
14)  중    량    : 84g
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