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MODEL : AUTO IRIS 8.5 ~ 50mm 메가픽셀렌즈 (SLA-M8550D)

1. 개 요                  

SLA-M8550D는 1/2.8형 CCD /CMOS 카메라에 부착하여 피사체를 선명하게 볼 수 있는 렌즈로, 
거리에 따라 초점거리 조정이 가능하며, 광량에 따라 조리개를 자동 조정하여 더욱 선명하고
심도 깊은 영상 표현이 가능하다. 
     
2. 기 능 및 구 성    

1) 1/2.8형 카메라 전용 렌즈, F1.6 Auto iris타입
2) 3M용, 초점거리 8.5 ~ 50mm
3) Simple한 디자인, 간편한 설치 
4) 주차장, 건물내외, 차량번호 확인 등 
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3. 제 원        

1) 촬상소자     : Diagonal 6.49mm (1/2.8형), 6mm(1/3형) 호환가능
2) 해상도       : 3메가픽셀
3) 조리개       : Auto iris
4) 렌즈마운트   : CS-Mount
5) 초점거리     : 8.5 ~ 50mm
6) 최대구경비   : F1.6
7) 렌즈화각     : D (42.3°~ 7.5°), H (35.7°~ 6.3°), V (22.3°~ 4.0°)
8) 작동범위     : Focus/Zoom 수동, iris 자동(F 1.6 ~ 360C)
9) 촬영거리     : 1m ~ ∞ 
10)  후초점거리  : 10.7mm
11)  플랜지거리  : 12.5mm
12)  동작온도    : -10℃ ~ +50℃
13)  크    기    : 46(W)Ⅹ60(H)Ⅹ58.2(D)mm
14)  중    량    : 80g
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