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MODEL : 1/2.8형 2MP 고정초점 렌즈(PNM-9000QB호환) 렌즈 (SLA-T2480A)


1. 개 요                  

SLA-T2480A는 1/2.8형 CMOS 카메라에 부착하여 피사체를 선명하게 볼 수 있는 렌즈로, 
고정 초점으로 더욱 선명하고 심도 깊은 영상 표현이 가능하다. 

     
2. 제 원        

1) 촬상소자     : 1/2.8" 2MP CMOS
2) 최저조도     : Color: 0.045Lux(F2.0, 1/30sec, 30IRE)
BW: 0.045Lux(F2.0, 1/30sec, 30IRE) 
3) 초점거리     : 2.4mm 고정 초점 렌즈
4) 최대구경비   : F2.0
5) 렌즈화각     : H: 138° / V: 73° / D: 165°
6) 렌즈타입     : 고정초점
7) 마운트 타입 : 메인유닛과 RJ12 연결
8)  색상/재질   : 블랙 / 플라스틱
9)  제품사이즈/무게 : ø24x49.8mm, 318g, 케이블: 8m
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