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MODEL : 64채널 네트워크 비디오 디코더 (SPD-152)


1. 개 요
[bookmark: _GoBack]SPD-152는 네트워크 카메라의 영상을 디코딩하여 효율적으로 모니터링 할 수 있도록
지원하는 장비입니다. 아파트, 병원 등 별도의 장소에 설치 시 최대 64채널까지 출력이
가능하며 H.265 및 4K UHD 해상도 지원으로 압축효율과 선명도 또한 개선되었습니다.
     
2. 제 원 

1) H/W
A. 영상출력  : HDMI 1(4K UHD, 오디오지원), HDMI 2 (FHD,오디오 미지원)
B. 출력단자  : 이더넷 1(10/100/1000BASE-T), USB 2(USB2.0), 오디오 1
C. 운영체제  : 임베디드 리눅스
D. 제품설정  : Local UI, Web Viewer
2) 비디오
A. 압축방식  : H.265/H.264/MJPEG
B. 대역폭    : 150Mbps
C. 동시출력  : Clone mode HDMI 1 64CH, Expand mode(HDMI 1 Max 36, HDMI 2 Max 25)
D. 성능      : 8M@60fps, 2M@360fps
E. 분할화면  : 최대 20개, Sequence 지원

3) 오디오
A. 압축방식  : G.711 / G.726 / AAC

4) 사용환경 및 외관
A. 동작온/습도 : 0℃ ~ 40℃ / 20%~85%RH
B. 인증      : KC인증
C. 전원      : DC 12V, PoE(IEEE802.3af)
D. 크기/무게  : 140mm(W)Ⅹ29.5mm(H)Ⅹ115.4mm(D), 0.26Kg
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