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MODEL : 차량번호 인식용 적외선 조명(IR 투광기) (SPI-1260)

1. 개 요
SPI-1260 IR Power LED를 지원하며 조도 센서에 의한 자동 ON/OFF를 지원하며 불렛카메라 또는 단독형(원형/평면폴 등)에 설치하며 POE 전원을 지원하는 차량번호 인식용 적외선 조명 IR 투광기 입니다.

• IR Power LED 지원
• 조도센서에 의한 자동 ON/OFF
• 불렛카메라 또는 단독형 (원형폴/평면폴 사용) 설치
• 차량번호 인식
• PoE 전원 지원

2. 제 원 
1) LED 타입       : IR POWER LED
2) 최대 감시거리  : 차량번호 인식/식별 3~7m
3) LED 개수       : 12개
4) 광 각도범위    : 60도
5) 파장대         : 740N
6) 자동조절기능   : 조도센서의 의한 자동 ON/OFF
7) 동작온도       : -30℃~ + 55℃
8 ) 방진, 방수 대응규격 : IP66 / KC
9) 사용전원       :  PoE+ (IEEE802.3at)
10) 소비전력      : PoE+ : 최대 10 W (적외선 조명)
※ 동시 사용 카메라 최대 소비 전원은 DC 12V 1.3A를 초과하지 마십시오.
(적외선 조명 + 카메라 DC 12V 1.3A = 27 Watt / PoE)
※ 허용 전력 27W 초과시 카메라 및 조명의 PoE+ 전원을 각각 연결하십시오. 
11) 색상/재질     : 알루미늄
12) 외형치수      : 259 x 94 x 73mm
13) 무게          : 1. 09Kg
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