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MODEL : 8포트 10/100/1000Base-T POE 스위치 (SPN-10084P)

1. 개 요
SPN-10084P는 10/100/1000Base-T 8포트 이더넷 POE 포트, 2포트 10/100/1000Base-TX와 1포트의 1000Base-X SFP를 가진 POE 스위치 입니다
2. 제 원 
1) 표준  
IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3af/at,
[bookmark: _Hlk170462180]IEEE802.1p, IEEE802.1q, IEEE802.1w, IEEE802.1d, IEEE802.1s
2) 인터페이스 
RJ45 포트 : 8포트 10/100/1000Base 이더넷 PoE Port
           2포트 10/100/1000Base-TX RJ45 이더넷 포트 G1-G2 Uplink
SFP 슬롯  : 1포트 1000Base-X
LED 표시  : Green ON : Link On(전원상태)
           Green Blink : 송/수신 상태 표시
           Green OFF : Link OFF
3) 성능      : POE MAX : 120W, 4포트 : 30W(단일포트 최대 30W), 8포트 : 15.4W(1포트 전원공급)
4) 동작환경
온도범위 : -20 ~ 60°C
보관온도 : -20 ~ 60°C
습도     : 90% RH 이하
5) 입력전원 : 220V / DC 52V / 2.3A
6) 크기/무게 : 218mm(가로) x 148mm(세로) x 44mm(높이) / 0.7kg
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