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MODEL : 24채널 PoE/PoE+ 스위치 (SPN-12242P)

1. 개 요
SPN-12242P는 POE 10/100/1000Mbps TP 24포트(PoE 12포트 30.8W, 24포트 15.4W,
최대 380W 지원)와 1000Mbps SFP 2슬롯을 가진 24채널 PoE 스위치입니다
2. 제 원 
1) 표준  
IEEE 802.3 10Base-Tx
IEEE 802.3u 100Base-TX/100Base-FX
IEEE 802.3ab Gigabit 1000T
IEEE 802.3at Power Over Ethernet
IEEE 802.3af Power Over Ethernet
2) 인터페이스 
RJ45 포트 : 10/100/1000Base-T(X), Auto-negotiation, Auto MDI-X, UTP/STP Cat. 3,4,5 Cable,
EIA/TIA-568 100-ohm(100m)
광포트  : SFP 2슬롯, 1000Base-SX/LX SFP 지원
LED 표시  : Power, FD, Link/Act, Speed, POE
3) 성능
PoE(Power over Ethernet) : 12포트 : 30.8W, 24포트 : 15.4W, 최대 380W 지원
4) 동작환경
온도범위 : 동작온도 : 0°C ~ 45°C, 보관온도 : -40℃ ~ 70℃
습도범위 : 10 ~ 90% (이슬이 맺히지 않을 것)
5) 입력전원 : 100~240VAC, 50/60Hz, 400W internal power
6) 크기 : 440mm(W) x 207mm(D) x 44mm(H)
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