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MODEL : 24포트 10/100/1000Base-T 이더넷 광 POE HUB (SPN-22161P)

1. 개 요
SPN-22161P는 10/100/1000Base-T 16포트 이더넷 POE 포트와 2포트의 SFP 슬롯을 가진 광 POE HUB입니다
2. 제 원 
1) 표준 : IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3af/at 
2) 인터페이스 
RJ45 포트 : 16포트 10/100/1000Base-T 이더넷 PoE 포트
SFP 슬롯  : 2포트 1000Base-x
LED 표시  : PWR(GreenYellow) – On(전원 상태), Off(비전원 상태)
Link/Act(GreenYellow) – On(Link up), Blink(송/수신 상태), Off(Link down)
POE(Green) – On(POE 전원인가), Off(POE 전원 비인가)
3) POE 성능 : MAX : 300W, 9포트 : 30W(단일포트 최대 30W), 16포트 : 15.4W(1포트 전원공급)
4) 동작환경
온도범위 : -20 ~ 55°C
습도     : 5-90% non condensation
5) 입력전원 : 100 ~ 240VAC(auto-adaptable), 50 ~ 60Hz 
6) 크기/무게 : 300mm(가로) x 214mm(세로) x 44.5mm(높이) / 3kg
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