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MODEL : 실내용 벽부형 마운트 (STB-401)

1. 개 요                 
STB-401 실내용 벽부형 마운트는 견고한 구조이면서 신속하고 간편하게 설치가 가능하게 디자인된 제품입니다. 

• 알루미늄 재질을 사용하여 부식에 강함
• 실내 하우징과 카메라를 부착하여 사용
• 다이케스팅 합금 및 광택 처리
• 카메라 위치에 따라 각도 조정

2. 제 원                 
  1) 용     도 : 실내 벽부형 브라켓
2) 재질/색상 : Aluminum / 아이보리
3) 규     격 : 89 x 108 x 366mm
4) 각도조정  : 외부조정 (멈춤장치)
5) 제품 무게 : 1 kg
6) 적제 중량 : 5 kg
7) 동작 온도 : -10°C ~ +50°C


http://www.hanwha-security.com/

※ 본 사양서는 임의 수정될 수 있습니다.

image1.jpeg




