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MODEL : 2M H.265 네트워크 IR BULLET 카메라(XNO-6080RG)

1. 개 요
XNO-6080RG은 자체개발칩 WN5를 내장하여 저조도 특성이 향상되었으며, 세계 최고
WDR 성능 및 지능형 영상 분석 및 TTA가 새롭게 적용된 고화질 네트워크 Bullet 카메라입니다.


2. 제 원 
1) 촬상소자     : 1/2.8형 2메가픽셀 cmos 적용/총화소 1945x1109/유효화소1945x1097
2) S/N비        : 50dB / 최저조도 0.015Lux(F1.4, 1/30sec), 흑백 0Lux(IR LED on) /
                  야간가시거리 50m
3) 렌즈         : 초점 2.8~12mm전동가변4.3배/최대구경비 F1.4~3.6/DC Auto iris,P-iris
4) 화각         : H:119.5°,V:62.8°,D:142.1°/H: 27.9°,V:15.7°,D:32.0°
5) 보정         : 역광BLC,HLC,WDR(150dB)/노이즈제거SSNR,SSDR/Defog(자동,수동,off)
6) 동작탐지     : off,on / 프라이버시 기능 등 지원 / 픽셀카운터 지원
7) W/B,Contrast : 화이트발란스 조정 / 콘트라스트 레벨 조정 지원
 8) 비디오/오디오 분석 : Tampering, Loitering, Directional Detection,Defocus Detection,
                         Fog Detection, VirtualLine, Enter/Exit, Appear / Disappear,
                         Audio Detection, Face Detection, Motion Detection,
                         Digital Auto Tracking, Sound Classification
9) 오디오      : G.711 / G.726 / 양방향
 10) 프로토콜    : TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS,
                   SSL/TLS,DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2),
                   ARP, DNS, DDNS,QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
 11) 웹뷰어      : 지원 OS : Windows 7 / 8.1 / 10, MAC OS X 10.10, 10.11, 10.12
                   플러그인 프리 웹뷰어 지원 브라우저 : Google Chrome 54, MS Edge 38,
                   Mozilla Firefox 49(Window 64bit only), Apple Safari 9
                   (Mac OS X only)
                   플러그인 웹뷰어 지원 브라우저 : MS Explorer 11, Apple Safari 9
                   (Mac OS X only) 15) 동작온습도  : -10°C ~ +55°C / 90% RH 이하
 12) 인증        : IP67, IP66, IK10, TTA 
 13) 습기방지    : 습기에 강한 고어밸브/시트 적용
 14) 전원        : 24VAC ± 10%, 12VDC ± 10%, PoE(IEEE802.3af)
                   최대 12W (12VDC), 최대 12.95W(PoE), 최대 15W (24VAC)
 15) 외관        : 색상,재질/Dark gray / Aluminium/외형치수Ø91 x H368.6mm/무게2.18Kg
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