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MODEL : 2M 네트워크 불렛 카메라 (XNO-L6080R)


1. 개 요
XNO-L6080R은 Wisenet5 칩셋의 주요 기능은 유지하면서도 가격 부담은 줄인
불렛 카메라입니다. H.265, WiseStreamⅡ 등 영상측면에서의 장점을 살렸으며
X시리즈에 기본 장착되어 있던 백박스를 분리하여 더 다양한 환경에 손쉬운
설치가 가능한 카메라입니다. 
     
· H.265 / H.264 / MJPEG 트리플 코덱 지원
· 최대 30fps@2메가픽셀(1920×1080), 야간 가시거리 30M
· 3.2 ~ 10mm 전동가변렌즈, WiseStreamⅡ 영상 압축기술, 
· [bookmark: _GoBack]IP66 방진방수, IK10 내충격 인증
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2. 제 원 

1) 영 상
A. 촬상소자  : 1/2.8형 2M CMOS
총화소 1,945(H) x 1,109(V), 유효화소 1,945(H) x 1,097(V)
B. 최저조도  : Color 0.03Lux, B/W 0Lux (IR LED On)
C. 해상도    : 1920×1080 /1280×1024 /1280×960 /1280×720 /1024×768 /800×600 /800×448 
           /720×576 /720×480 /640×480 /640×360 /320×240
D. 프레임    : H.265/H.264 최대 30fps, MJPEG 최대 30fps
E. 영상출력  : CVBS(720×480, 설치용젠더), USB(마이크로USB B타입, 1280×480, 설치용)
2) 렌 즈
A. 초점거리  : 3.2 ~ 10mm(3배) 전동 가변렌즈
B. 화각      : H 33.2˚~109˚, V 18.7˚~57.4˚, D 38˚~132˚
C. 포커스 제어 : 심플 포커스 / 수동 조작
3) 팬/틸트/회전
A. 범위      : 지원 안함
4) 카메라 기능
A. 역광보정  : BLC, HLC, WDR(120dB)
B. 야간가시거리 : 30M
C. 지능형분석 : Tampering, 초점흐림감지, 움직임감지(8개 영역)
D. 알람      : 미지원
E. 오디오    : 미지원
F. 디지털PTZ : 지원(프리셋, 그룹)
G. 기타      : LDC(렌즈왜곡보정, 5단계 조절),, 픽셀카운터, Defog, SD/SDHC/SDXC 1슬롯(최대 256GB)
5) 네트워크
A. 영상압축  : H.265 / H.264(MPEG-4 part10/AVC), MJPEG
B. 동시접속  : 최대 20명(유니캐스트 적용시)
C. 동시전송  : 멀티스트리밍(최대 5개 프로파일)
D. 스마트압축 : 관심 영역 5개지정(ROI), WiseStreamⅡ 지원
E. 보안      : HTTPS(SSL), Digest, 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP)인증, IP주소필터링, 사용자접속로그
F. S/W연동  : ONVIF ProfileS/G, SUNAPI 2.0(HTTP API)
G. 웹뷰어    : OS (Windows7, 8.1, 10, MAC OS X 10.10 ~ 10.12)
           브라우저 (Chrome 63, MS Edge 41, MS Internet Explorer 11, 
           Mozilla Firefox 57(Windows 64bit only), Apple Safari 11(Max OS X only)





6) 사용환경 및 외관
A. 동작온/습도 : -40℃ ~ 55℃ / 90%RH 이하
B. 인증      : KC인증, IP66 방진방수 인증, IK10 내충격 인증
C. 전원      : PoE 전용(IEEE802.3af. Class3)
D. 소비전력  : 최대 11W(PoE), 기본 5W
E. 크기/무게  : 91mm(Ø)Ⅹ322.9mm(H), 1.3Kg (백박스 없음)
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