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MODEL : 6M 25배 IR 네트워크 PTZ 카메라 (XNP-8250R)


1. 개 요
XNP-8250R는 최신 Wisenet7 Chipset 탑재한 25배 6M IR 네트워크 AI기반 객체자동추적 가능한 PTZ 카메라 입니다

2. 제 원 
1) 촬상 소자 : 1/2.8”CMOS
2) 유효화소수 : 3328 x 1872
3) 초점거리: 5~125mm(25배) 줌 렌즈
4) 최저조도 컬러 : 0.1Lux(F1.6, 1/30초), 흑백 : 0Lux(IF LED On)
5) 야간가시거리: 200m
6) 방위표시기 : 지원
7) 틸트 범위 110。(-20。~ 90。)
8) 팬 속도 Max. 500˚/초, Manual: 0.024˚/초~250˚/초
9) 틸트 속도 Max. 350˚/초, Manual: 0.024˚/초~250˚/초
10) 프리셋 정확도 ±0.1˚, 팬/틸트 보정
11) 영상 흔들림 보정 지원(자이로센서 내장)
12) 아람이벤트 : 알람 / 오디오 네트워크 I/O 박스 사용 시 지원
13) Edge Storage micro SD slot 2슬롯 1TB (512GBx2)
14) 동작 온도 -40˚~ 60˚C 
15) 규격 인증 IP66, IK10, NEMA4X, NEMA-TS 2(2.2.8, 2.2.9)
16) 전원 / 소비 전력 HPoE / 표준: 20W, 최대 : 40W
17) 사이즈 / 무게 Ø158x293.3mm / 3.2Kg
18) 포커스 조정 Oneshot AF, 포커스 저장
19) [bookmark: _GoBack]자동 추적 객체 자동 추적(사람/차량), 타겟 지정 자동 추적
20) 보안 Basic +기기인증서(한화테크윈 Root CA), Cyber security 보증 프로그램 UL CAP(UL2900-1)
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