

[image: ]제품 사양서
MODEL : 로고라이트 (KLL-040A)

1. 개 요
KLL-040A 로고라이트는 OSRAM 80W LED를 장착하여 탁월한 선명도를 제공합니다.
360° 회전이 가능하여 여러각도에서 필름 전달이 가능합니다.

2. 제 원 
1) 광원             : OSRAM Chip
2) 투영각도         : 30°
3) 투영거리         : 5M 이내(권장)
4) 동작 방식        : 리모컨 ON/OFF
5) 출력             : 최대 80W
6) 본체 크기        : 205mm x 145mm x 230mm
7) 무게             : 2.7kg
8) 입력 전원        : AC220BV
9) 필름 사이즈      : 37mm
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