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MODEL : 지능형 로고라이트 (KSP-C1001R)

1. 개 요
KSP-C1001R 지능형 로고라이트는 AI CCTV 카메라와 연동하여 사전에 설정해놓은 영역에 객체 진입 시 로고필름이 ON 됩니다. 
360° 회전이 가능하여 여러각도에서 필름 전달이 가능합니다.

2. 제 원 
1) 광원             : OSRAM Chip
2) 투영각도         : 30°
3) 투영거리         : 5M 이내(권장)
4) 동작 방식        : AI CCTV카메라와 연동하여 사람또는 차량 감지 시에만 동작
                  조도 센서를 통해 야간에만 동작 및 리모컨을 통한 ON/OFF
5) 출력             : 최대 80W
6) 본체 크기        : 205mm x 145mm x 230mm
7) 무게             : 2.7kg
8) 입력 전원        : AC220BV
9) 필름 사이즈      : 37mm
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