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MODEL : 반달돔 카메라용 마운트(SBP-301HM3)



1. 개 요

SBP-301HM3는 반달돔 카메라 모델을 연결 부착하는 TYPE으로 디자인이 미려하고 재질은
알루미늄 다이캐스팅 합금으로 되어 있어 빠르고 간편한 설치가 가능하며, 표면은 아이
보리 광택 처리한 연결 마운트이다.


2. 기 능 및 구 성 

1) 알루미늄 재질을 사용 부식에 강하고 디자인 우수
2) 다이캐스팅 합금 및 광택처리
3) 사용모델 : 반달돔, 12X PTZ 카메라


3. 제 원

1) 용    도 : 돔 카메라 연결 마운트   
2) 재    질 : 다이케스팅 알루미늄
3) 연결방법 : 파이프 나사를 이용한 결합
      4) 색    상 : 아이보리
      5) 사용온도 : -50℃~60℃
6) 크    기 : 155.4mm(Ø)x55mm(H)
      7) 무    게 : 500g
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