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MODEL : PTZ DOME OUTDOOR HOUSING (SHP-3701H)

1. 개 요                  

SHP-3701H 실외하우징은 PTZ 및 네트워크 PTZ카메라용으로써 실외 설치시, 편리하고 빠른
설치가 가능하다. 또한, 탁월한 내구성으로 방진/방수가 가능하며 깔끔하고 세련된 디자인의
제품이다.

2. 주요 기능 및 구성    
  
1) 방수/방진 및 탁월한 내구성의 실외형 스피드돔 하우징
2) Fan & Heater 및 온도센서 장착
3) 신속하고 편리한 설치(PIPE 나사) 
4) 인테리어 감각의 깔끔한 디자인

3. 제 원 

1) 사용온도    : -50℃ ~ 50℃ 
2) 사용습도    : 0 to 90% RH 
3) 외관품재질  : 알루미늄 / 폴리카보네이트 
4) 부속품(mm)  : 스크류 (3EA) 
5) PIPE 사이즈 : 1.5”
6) 소비전력    : 팬/히터 동작시  AC 24V 최대 50W 
7) 방진/방수   : IP66
8) 색    상    : 아이보리
9) 크    기    : 250(Φ)Ⅹ319(H)mm
10)  중 량      : 2.9Kg
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