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MODEL : 5 ~ 50mm 렌즈 SLA-550DV

1. 개 요                  

SLA-550DV는 1/3형 카메라에 부착하여 피사체를 볼 수 있는 렌즈로, 초점거리를 가변조정
하여 최적의 감시영상을 구현할 수 있는 렌즈이다.

2. 주요 기능 및 구성    
  
1) 1/3형 카메라 전용 렌즈
2) 초점거리 5 ~ 50mm
3) 간편한 설치, 지상/지하주차장, 근/중거리용

3. 제 원 

1) 촬상소자    : 1/3”, 조리개 Auto iris(DC) 
2) 렌즈마운트  : CS-Mount
3) 초점거리    : 5 ~ 50mm(10배)
4) 조리개타입  : DC
5) 플랜지 거리 : 12.55mm
6) 렌즈화각    : 51.8°~ 5.6°(H), 39.2°~ 4.3°(V) 
7) 촬영거리    : 0.8M ~ ∞ 
8) 후초점거리  : 10.5 ~ 10.6mm
9) 플랜지거리  : 12.5mm
10) 크    기    : 45(W)Ⅹ56.2(H) Ⅹ57.8(H)mm
11) 중    량    : 100g
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