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MODEL : 22형 LED 모니터 (SMT-2233)


1. 개 요
SMT-2233은 2M 해상도를 지원하는 LED 모니터로서 HDMI, VGA, BNC등
다양한 영상 입출력을 지원하는 고해상도 모니터 입니다.


2. 제 원 
 1) 디스플레이   : LED / 패널크기 22형 / 명암비 1000:1 / 화면비율 16:9 / 응답시간 5ms /
                 시야각(수평/수직) 170˙/160˙ / 비디오 NTSC,PAL / 패널수명 30,000시간

 2) 해상도       : 1920 x 1080

 3) 인터페이스   : 영상 커넥터-BNC 타입 (2입력 / 2출력) / 1 아날로그 RGB 15-pin D-sub
                  사용가능 포맷-1920x1080(최대)
                  640 x 480p@60Hz
                  720 x 480i@60Hz, 720 x 480p@60Hz
                  720 x 576i@50Hz, 720 x 576p@50Hz
                  1,280 x 720p@50Hz/60Hz
[bookmark: _GoBack]                  1,920 x 1,080i@50Hz/60Hz
                  1,920 x 1,080p@50Hz/60Hz
1 HDMI 입력 / 오디오 커넥터 2RCA 타입(2 스테레오 입력) / 리모컨 지원

 4) 일반         : OSD 기능(VESA DPM 지원) 한국어
                  전원 – 사용전원 100~240VAC (50/60Hz), 소비전력 최대 24W
                  동작온도 0 ˙C ~ +40 ˙C, 동작습도 20% ~ 90%(비응축 상태)
                  외형치수(스탠드포함) – 515x391.8x217.4mm / 무게 5.2Kg
                  LCD 강화유리-지원 / 캐비닛 색상-Black / 랙마운트-표준
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