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MODEL : OUTDOOR Pan & Tilt Driver (SPT-3100)

1. 개 요                  

SPT-3100은 카메라/줌렌즈를 부착하여 감시 및 관리하고자 하는 곳으로 이동시킬 수
있다. 상,하,좌,우 이동으로 보다 효과적인 모니터링이 가능하며 최대 30kg의 적재하중을
지니고 있는 실외형 회전기기이다.

2. 주요 기능 및 구성    
  
1) 우수한 내구성 및 녹 방지 소재를 사용하여 부식에 강함. 
2) 적재용량은 최대 30KG.
3) AUTO PAN 기능 부착

3. 제 원 

1) 재    질            : 알루미늄
2) 좌.우 회전각도/속도 : 350° MAX, 6°±1°/SEC
3) 상.하 회전각도/속도 : -80°~ +30° MAX, 4°±1°/SEC
4) 적재하중            : 30Kg MAX
5) 색    상            : COOL GRAY
6) 외형치수            : 212(W)×246(H)×310(D)mm
7) 사용전원/소비전력   : AC 220V 60Hz , 각(P/T) 37.75W 
8) 동작온도            : -20℃ ~ +55℃.
9) 중    량            : 8.8㎏
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