MODEL : 4CH DVR (SRD-440)
1. 개 요                  

SRD-440는 4CH 보급형 DVR로 삼성의 기술이 결집된 프리미엄 시큐리티 저장 DVR 장비이다.
H.264 압축방식을 바탕으로 120fps의 라이브 감시와 120fps의 저장이 가능할뿐 아니라 USB 단자가 전면에 있어 데이터 백업이 가능하며, 리모콘 제어를 통한 편리한 기능조작 및 뛰어난 확장성을 지니고 있다
2. 기 능 및 구 성    

1) H.264 영상 압축, 120fps 고화질 녹화

2) 리모콘 제어, USB 지원, 스마트폰 연동
3) 통합 Software 기반의 네트워크 감시, 유동 IP지원

4) 대용량 HDD 500G/B, OSD 다국어 지원
3. 제 원
1) 입력채널  : 영상 4채널 

2) 영상출력  : 모니터 1 BNC, VGA

3) 오디오 입출력 : 4입력 1출력
4) 알람 입출력 : 4입력 1출력

5) 압축방식  : H.264
6) 디스플레이 : 속도 120fps, 해상도 704Ⅹ480 
분할화면 1,4 분할 화면,PIP  
7) 녹    화  : 속도 120fps, 이벤트녹화(동작탐지, 센서)

8) Storage   : 기본장착 500GB 
9) Network   : RJ-45 (10/100 Base-T), 프로토콜 TCP/IP 
               네트워크 프로그램 Manager

10)  백업/카피: USB 메모리 스틱
11)  프로트콜 : RS-485 

12)  동작온도 : 0℃ ~ 40℃, 동작습도 20% ~ 85%

13)  사용전원 : AC100~240V DC, 50/60Hz, 소비전력 약 10W

14)  크    기 : 255(W)Ⅹ44( H)Ⅹ204(D)mm
15)  중    량 : 1.6Kg
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