MODEL : 4CH LCD일체형 DVR (SRD-442)



1. 개 요                  

SRD-442는 10.9Cm LCD를 내장한 DVR로 모니터 없이도 단독으로 사용이 가능하며 저비용
고효율로 영상감시가 가능한 LCD일체형 DVR이다.


2. 기 능 및 구 성    
  
1) CIF 120fps 디스플레이/녹화
2) LCD/모니터 동시출력 가능
3) 500GB HDD, H.264 영상 압축
4) 10.9Cm LCD내장, 마우스/리모콘 제어

           
3. 제 원
            
1) 입력채널  : 영상 4채널 
2) 영상출력/압축방식  : 1 BNC / 1 VGA , H.264코덱 지원
3) 오디오 입출력 : 1입력 1출력
4) 알람 입출력 : 4입력(NO/NC) 1출력(NC)
5) 디스플레이 : 속도 120fps, 해상도 704 Ⅹ480 
1,4, 순차화면,PIP  
6) 녹화속도  : 120fps(352 Ⅹ240)
7) Storage   : 기본장착 500GB 
8) Network   : RJ-45 (10/100 Base-T) 
9) 백업      : 2 USB
10)  통신제어 : RS-485(for PTZ) 
11)  동작온도 : 0℃ ~ 40℃, 동작습도 20% ~ 85%RH
12)  사용전원 : AC 100~250V , 50/60Hz, 소비전력 최대 12W
13)  크    기 : 215(W)Ⅹ88(H)Ⅹ350.7(D)mm
14)  중    량 : 3Kg
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