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MODEL : 실내,외형 HOUSING (STH-500)

   1. 개 요
STH-500는 먼지나, 습기, 온도, 충격과 같은 외부의 자극으로부터 카메라를 

      보호해 주는 실내,외용 하우징으로 CCTV 카메라의 안정적인 작동 환경을 제공하며,

 미려한 디자인과 더불어 뛰어난 설치 편의성을 제공한다. 

   2. 기 능 및 구 성 

1) 외부환경에 적합한 CCTV 실내,외 Housing

2) 디자인이 미려한 알루미늄 Case

3) 편리한 개폐방식으로 카메라 탈부착 편리
3. 제 원

1) 용    도 : 실내,외형 하우징 

       2) 개폐방식 : 측면 Open

       3) 케이블 인입 : 방수조임 컨넥터 

4) 재    질 : 알루미늄(전후면 ABS)

5) 색    상 : 아이보리
       6) 동작온도 : -20℃~49℃

7) 크    기 : 144(W) x 100(H) x 500(D)mm


8) 중    량 : 1.5Kg
       9) 방진.방수: IP66 인증
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